**Обновление ПО**

**Для обновления ПО необходимо 20-30мб интернет-траффика, в стандартном тарифном плане включен трафик равный 20мб. Для корректного обновления и работы терминала, без переплат, необходимо подключиться на другой тарифный план с большим количеством мегабайт: «Телеметрия 75».**

**ДО ОБНОВЛЕНИЯ ПО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СВЕРКУ ИТОГОВ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нажмите клавишу «#» на клавиатуре терминала. |
|  | Появляется на экране терминала сообщение по вводу пароля |
|  | Вводим пароль «166831»  И нажимаем зеленую кнопку  на терминале. |
|  | На терминале появляется ГЛАВНОЕ МЕНЮ. |
|  | Перемещаемся курсорам который под экранам на пункт ТЕРМИНАЛ и нажимаем ввод |
|  | Перемещаемся курсорам который под экранам на пункт ОБНОВЛ. ПО и нажимаем ввод |
|  | Нажимаем ввод |
|  | Началась загрузка ПО. |
|  | После загрузки и установки ПО терминал перезагрузиться. Может потребоваться выполнить инициализацию. |

«**ИНИЦИАЛИЗИРУЙТЕ**»

|  |  |
| --- | --- |
| Нажмите клавишу «\*» на клавиатуре терминала. | |
| SDC12315 | Введите цифру «6», а затем клавишу . |
| SDC12313 | Введите пароль «166831», а затем клавишу . |
| SDC12314 | Нажмите клавишу . |
| SDC12309 | Терминал начнёт обновлять свою конфигурацию, на экране появится надпись «ОБРАБОТКА ЗАПРОСА». |
| SDC12310 | После успешного обновления на экране появится надпись «ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА». |

**Если все же не получается, то необходимо связаться с технической службой по тел. 8017 219-84-42**